此工具是用于计算读卡模块所发送命令的BCC校验值
例如：要发送这样一串命令06 01 41 00 12 03  根据协议倒数第二个字节是BCC校验值
，上面的命令串中BCC值为12，12是随便填的是不正确的，计算方法是将整个命令串全部输入到软件界面中的原始数据框中
字节之间以空格隔开。输入完毕后点击格式计算，软件会自动计算出正确的BCC值并且输出正确的字符串命令06 01 41 00 B9 03。所以正确的BCC值是B9.其它的命令也按照这样的方法计算BCC就可以了。