
【特别说明】
本固件仅适应于ZDS1000系列4通道示波器。

【升级步骤 - 请严格按下述步骤操作】
1、将升级包解压，并将解压后的 “ZDS1000”文件夹拷贝到U盘根目录下，即U盘中的目录为 ZDS1000\code；
2、插入升级U盘，给示波器上电，开机，示波器会自动进入升级界面，升级需要几分钟，请耐心等待；
3、升级完成后，蜂鸣器会响并自动重启，到此升级完成，拔出U盘即可。

【注意事项】
1、升级过程中不能拔插U盘或断电，否则可能会导致升级失败，请按2步骤重新升级。
2、升级完成后，依次按“Utility”、“系统设置”、“系统信息”，可看到当前机器的版本，可依此来判断是否升级成功。
3、U盘格式要求：USB2.0，FAT32格式。

【升级内容】
版本：1.2.62.220315
1、更新boot，支持FPGA的升级


【历史版本】
版本：1.2.61.200604
1、支持 UpgradeManager 在线升级功能
2、增加搜索功能相关的SCPI 命令
3、AutoSetup 后不改变波形亮度
4、修正scpi获取测量结果有时会返回上一次测量结果的问题
5、修正插入U盘开机可能导致的启动异常问题
6、优化微调档位下的0偏问题

版本：1.2.58.90929  
升级内容：
1、增加“复制所有文件”菜单，可将FLASH文件全部拷贝到U盘中。路径：点击【utility】→【存储】-【存储路径】。
2、修改测量先电压最大值或最小值再测量峰峰值时，峰峰值会出现负数的情况。
3、在网络设置窗口处增加端口显示。路径：utility-网络设置。
4、修改auto实现逻辑，保留以下设置，auto后不改变：DC/AC（GND耦合会改为DC耦合），带宽限制，反相，捕获模式，存储深度，探头类型，探头比，通道延迟，波形亮度，刻度线亮度。
5、修改无法通过SCPI获取双通道测量结果。
6、修改上位机读取波形问题：(1)滚动模式下，上位机获取波形错误Bug；(2)停止时，改变时基，获取当前屏幕波形变为获取全部波形Bug。
7、修改文字与图片。

版本：1.2.26.90115
升级内容：
1、修改了峰值抽样的BUG，峰值抽样总是MIN在前，MAX在后的问题。
2、增加scpi远程屏蔽按键功能，可通过命令锁屏与解锁。命令格式 :KEY:REMOtelock <ON|OFF>。
3、修改GND耦合，在双通道及非500M采样率下，GND耦合不起用的问题。
4、修改上位机，在Single下读波形卡会死的问题。

版本：1.2.24.1206
升级内容：
1. 修正波形缩小时，往左偏移了一格的问题
2. 修正停止后，修改探头比，测量结果不变的问题
3. 修正滚动停止后，残留波形及放大到小时基后波形移位的问题
4. 修正分段有效个数统计不正确的问题，该问题会导致无法浏览最后一段波形。
5. 修正光标跟踪模式，停止后调到插值档位下，跟踪位置不对的问题
6. 修正解码通道关闭会导致死机的问题

版本：1.2.19.1116
升级内容：
1. 增加CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay四种解码与触发
2. 修正导出的CSV文件，采样点对应的时间错误的问题
3. 修正斜率、欠幅、超伏，无法触发的问题
4. 修正插件设置框，下方有个黑块挡住显示的问题

版本：1.2.14.1018
升级内容：
1. 解决通道反相后，波形显示异常的问题
2. 解决USB SCPI命令处理与响应异常

版本：1.2.14.0921
升级内容：
1. 调整自校准流程，由大档位到小档位进行校准。
2. 调整出厂测试流程。
3. 修正通道4在低温时，零飘过大的问题。
   升级后，如发现波形存在零飘现象，执行一次自校准即可修复。
   
版本：1.2.11.0816
升级内容：
1. 修改出厂校准程序对底噪的容限的检测标准。

版本：1.2.12.0726
升级内容：
1. 提高示波器1mv、2mv校准后电压精度。
   升级后，如发现波形存在零飘现象，执行一次自校准即可修复。

版本：1.2.9.0425
升级内容：
1. 修改测量硬件频率计测量偏差问题
2. 修正参考波形(REF)导入导出问题
3. 修正小档位下光标测量异常问题

版本：1.2.6.0416
版本：1.1.4.1229

升级内容：
1. 初始版本。
